ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 102/2019**

**RETIFICAÇÃO Nº 01/2019 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº48/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ALPESTRE**, no uso de suas atribuições, torna público, que RETIFICOU E ALTEROU descritivo do objeto do Edital de Pregão Presencial nº 48/2019, conforme segue abaixo, restando designada nova data limite para a entrega da documentação e proposta, habilitação às 09:00 horas, do dia 03 do mês de OUTUBRO do ano de 2019, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Alpestre, localizada na Praça Tancredo Neves, 300, Alpestre /RS, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a licitação na modalidade de ““**PREGÃO PRESENCIAL**”**, para Registro de Preços** do tipo **“MENOR PREÇO POR ITEM”** processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal n.º 1.027/2009, subsidiariamente a Lei 8.666/93 e a Lei Complementar nº123/2006 e alterações, bem como as condições a seguir estabelecidas. A presente RETIFICAÇÂO bem como o edital estão fixados no mural da Prefeitura de Alpestre/RS, podendo os interessados obter cópia do mesmo pelo site [www.alpestre.rs.gov.br](http://www.alpestre.rs.gov.br) ou pelo site [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.cidadecompras.com.br).

***Onde lia-se:***

| **Item** | **Qtde.** | **Unid.** | **Descrição** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | H | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ANO MÍNIMO 2012 COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 20.000 KG, COM ROMPDOR HIDRÁULICO ACOPLADO, COM ENERGIA MÍNIMA POR GOLPE DE 3.200 JOULES, COM FREQUÊNCIA DE 350 A 650 GOLPE POR MINUTO. EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTEREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 450,00 |
| 2 | 500 | H | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ANO MÍNIMO 2012 COM SISTEMA DE NIVELAMENTO, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 17.000 KG, COM CAPACIDADE DE CONCHA COROADA DE 0,80 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |
| 3 | 500 | H | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ANO MÍNIMO 2012 COM SISTEMA DE NIVELAMENTO, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 17.000 KG, COM CAPACIDADE DE CONCHA COROADA DE 0,80 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |
| 4 | 500 | H | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ANO MÍNIMO 2012 COM SISTEMA DE NIVELAMENTO, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 17.000 KG, COM CAPACIDADE DE CONCHA COROADA DE 0,80 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |
| 5 | 300 | H | SERVIÇO DE MOTONIVELADORA COM NO MÍNIMO ANO 2012, COM SISTEMA DE NIVELAMENTO, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 15.000 KG, ARTICULADA , COM LÂMINA DESLIZANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 3,70 E COM ESCARIFICADOR TRASEIRO. EQUIPADP COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |
| 6 | 300 | H | SERVIÇO DE MOTONIVELADORA COM NO MÍNIMO ANO 2012, COM SISTEMA DE NIVELAMENTO, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 15.000 KG, ARTICULADA , COM LÂMINA DESLIZANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 3,70 E COM ESCARIFICADOR TRASEIRO. EQUIPADP COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |
| 7 | 500 | H | SERVIÇO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS ANO MÍNIMO 2012, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 14.000KG, COM COMANDO HIDRÁULICO, ESCARIFICADOR TRASEIRO, LÂMINA COM ANGULAÇÃO E LARGURA MÍNIMA DE 2,90M, EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |
| 8 | 500 | H | SERVIÇO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS ANO MÍNIMO 2012, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 14.000KG, COM COMANDO HIDRÁULICO, ESCARIFICADOR TRASEIRO, LÂMINA COM ANGULAÇÃO E LARGURA MÍNIMA DE 2,90M, EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |
| 9 | 500 | H | SERVIÇO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS ANO MÍNIMO 2012, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 14.000KG, COM COMANDO HIDRÁULICO, ESCARIFICADOR TRASEIRO, LÂMINA COM ANGULAÇÃO E LARGURA MÍNIMA DE 2,90M, EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |
| 10 | 500 | H | SERVIÇO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS ANO MÍNIMO 2012, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 14.000KG, COM COMANDO HIDRÁULICO, ESCARIFICADOR TRASEIRO, LÂMINA COM ANGULAÇÃO E LARGURA MÍNIMA DE 2,90M, EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |
| 11 | 300 | H | SERVIÇO DE CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE ANO MÍNIMO 2005, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 160,00 |
| 12 | 300 | H | SERVIÇO DE CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE ANO MÍNIMO 2005, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 160,00 |
| 13 | 300 | H | SERVIÇO DE CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE ANO MÍNIMO 2005, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 160,00 |
| 14 | 300 | H | SERVIÇO DE CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE ANO MÍNIMO 2005, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 160,00 |
| 15 | 300 | H | SERVIÇO DE CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE ANO MÍNIMO 2005, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 160,00 |
| 16 | 300 | H | SERVIÇO DE CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE ANO MÍNIMO 2005, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 160,00 |
| 17 | 300 | H | SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE SOLO, ANO MINÍNIMO 2012, CINLINDRO COMPACTADOR LISO COM LARGURA DE ROLAGEM NÃO INFERIOR A 2.130 MM E CAPACIDADE DE RAMPAS DE NO MÍNIMO 60%, IMPACTO DINÂMICO TOTAL EM AMPLITUDE ALTA DE NO MÍNIMO 31.000 Kgf FERQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO NÃO INFERIOR À 33 hz, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 10.500 kgf. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 260,00 |

***Leia - se:***

| **Item** | **Qtde.** | **Unid.** | **Descrição** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | H | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ANO MÍNIMO 2012 COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 20.000 KG, COM ROMPDOR HIDRÁULICO ACOPLADO, COM ENERGIA MÍNIMA POR GOLPE DE 3.200 JOULES, COM FREQUÊNCIA DE 350 A 650 GOLPE POR MINUTO. EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTEREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 450,00 |
| 2 | 500 | H | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ANO MÍNIMO 2012 PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 17.000 KG, COM CAPACIDADE DE CONCHA COROADA DE 0,80 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |
| 3 | 500 | H | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ANO MÍNIMO 2012 PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 17.000 KG, COM CAPACIDADE DE CONCHA COROADA DE 0,80 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |
| 4 | 500 | H | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ANO MÍNIMO 2012 PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 17.000 KG, COM CAPACIDADE DE CONCHA COROADA DE 0,80 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |
| 5 | 300 | H | SERVIÇO DE MOTONIVELADORA COM NO MÍNIMO ANO 2012, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 15.000 KG, ARTICULADA , COM LÂMINA DESLIZANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 3,70 E COM ESCARIFICADOR TRASEIRO. EQUIPADP COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |
| 6 | 300 | H | SERVIÇO DE MOTONIVELADORA COM NO MÍNIMO ANO 2012, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 15.000 KG, ARTICULADA , COM LÂMINA DESLIZANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 3,70 E COM ESCARIFICADOR TRASEIRO. EQUIPADP COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |
| 7 | 500 | H | SERVIÇO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS ANO MÍNIMO 2012, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 14.000KG, COM COMANDO HIDRÁULICO, ESCARIFICADOR TRASEIRO, LÂMINA COM ANGULAÇÃO E LARGURA MÍNIMA DE 2,90M, EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |
| 8 | 500 | H | SERVIÇO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS ANO MÍNIMO 2012, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 14.000KG, COM COMANDO HIDRÁULICO, ESCARIFICADOR TRASEIRO, LÂMINA COM ANGULAÇÃO E LARGURA MÍNIMA DE 2,90M, EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |
| 9 | 500 | H | SERVIÇO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS ANO MÍNIMO 2012, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 14.000KG, COM COMANDO HIDRÁULICO, ESCARIFICADOR TRASEIRO, LÂMINA COM ANGULAÇÃO E LARGURA MÍNIMA DE 2,90M, EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |
| 10 | 500 | H | SERVIÇO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS ANO MÍNIMO 2012, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 14.000KG, COM COMANDO HIDRÁULICO, ESCARIFICADOR TRASEIRO, LÂMINA COM ANGULAÇÃO E LARGURA MÍNIMA DE 2,90M, EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |
| 11 | 300 | H | SERVIÇO DE CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE ANO MÍNIMO 2005 TRAÇADO, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 160,00 |
| 12 | 300 | H | SERVIÇO DE CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE ANO MÍNIMO 2005 TRAÇADO, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 160,00 |
| 13 | 300 | H | SERVIÇO DE CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE ANO MÍNIMO 2005 TRAÇADO, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 160,00 |
| 14 | 300 | H | SERVIÇO DE CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE ANO MÍNIMO 2005 TRAÇADO, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 160,00 |
| 15 | 300 | H | SERVIÇO DE CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE ANO MÍNIMO 2005 TRAÇADO, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 160,00 |
| 16 | 300 | H | SERVIÇO DE CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE ANO MÍNIMO 2005 TRAÇADO, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 160,00 |
| 17 | 300 | H | SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE SOLO, ANO MINÍNIMO 2012, CINLINDRO COMPACTADOR LISO COM LARGURA DE ROLAGEM NÃO INFERIOR A 2.130 MM E CAPACIDADE DE RAMPAS DE NO MÍNIMO 60%, IMPACTO DINÂMICO TOTAL EM AMPLITUDE ALTA DE NO MÍNIMO 31.000 Kgf FERQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO NÃO INFERIOR À 33 hz, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 10.500 kgf. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 260,00 |

***Onde lia-se:***

**ANEXO I - Modelo Proposta de Preços.**

**PROCESSO DE LICITAÇÃO No. 102/2019**

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº48/2019**

À

Prefeitura Municipal de Alpestre.

Prezados Senhores,

A Empresa.......................... , com sede na Rua/Av. ...................., nº. ......, CEP: ..............., Município de ................. , - UF: ........... , Telefone ..................... , e-mail ......................... , inscrita no CNPJ sob nº. ........................ , abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do presente Pregão, propõe a esse Município, o fornecimento do objeto deste ato convocatório de acordo com a PRESENTE PROPOSTA COMERCIAL, nas seguintes condições:

| **Item** | **Qtde.** | **Unid.** | **Descrição** | **MARCA/**  **MODELO** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | H | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ANO MÍNIMO 2012 COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 20.000 KG, COM ROMPDOR HIDRÁULICO ACOPLADO, COM ENERGIA MÍNIMA POR GOLPE DE 3.200 JOULES, COM FREQUÊNCIA DE 350 A 650 GOLPE POR MINUTO. EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTEREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 450,00 |  |  |  |
| 2 | 500 | H | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ANO MÍNIMO 2012 COM SISTEMA DE NIVELAMENTO, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 17.000 KG, COM CAPACIDADE DE CONCHA COROADA DE 0,80 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |  |  |  |
| 3 | 500 | H | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ANO MÍNIMO 2012 COM SISTEMA DE NIVELAMENTO, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 17.000 KG, COM CAPACIDADE DE CONCHA COROADA DE 0,80 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |  |  |  |
| 4 | 500 | H | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ANO MÍNIMO 2012 COM SISTEMA DE NIVELAMENTO, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 17.000 KG, COM CAPACIDADE DE CONCHA COROADA DE 0,80 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |  |  |  |
| 5 | 300 | UN | SERVIÇO DE MOTONIVELADORA COM NO MÍNIMO ANO 2012, COM SISTEMA DE NIVELAMENTO, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 15.000 KG, ARTICULADA , COM LÂMINA DESLIZANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 3,70 E COM ESCARIFICADOR TRASEIRO. EQUIPADP COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |  |  |  |
| 6 | 300 | UN | SERVIÇO DE MOTONIVELADORA COM NO MÍNIMO ANO 2012, COM SISTEMA DE NIVELAMENTO, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 15.000 KG, ARTICULADA , COM LÂMINA DESLIZANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 3,70 E COM ESCARIFICADOR TRASEIRO. EQUIPADP COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |  |  |  |
| 7 | 500 | H | SERVIÇO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS ANO MÍNIMO 2012, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 14.000KG, COM COMANDO HIDRÁULICO, ESCARIFICADOR TRASEIRO, LÂMINA COM ANGULAÇÃO E LARGURA MÍNIMA DE 2,90M, EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |  |  |  |
| 8 | 500 | H | SERVIÇO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS ANO MÍNIMO 2012, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 14.000KG, COM COMANDO HIDRÁULICO, ESCARIFICADOR TRASEIRO, LÂMINA COM ANGULAÇÃO E LARGURA MÍNIMA DE 2,90M, EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |  |  |  |
| 9 | 500 | H | SERVIÇO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS ANO MÍNIMO 2012, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 14.000KG, COM COMANDO HIDRÁULICO, ESCARIFICADOR TRASEIRO, LÂMINA COM ANGULAÇÃO E LARGURA MÍNIMA DE 2,90M, EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |  |  |  |
| 10 | 500 | H | SERVIÇO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS ANO MÍNIMO 2012, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 14.000KG, COM COMANDO HIDRÁULICO, ESCARIFICADOR TRASEIRO, LÂMINA COM ANGULAÇÃO E LARGURA MÍNIMA DE 2,90M, EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |  |  |  |
| 11 | 300 | H | SERVIÇO DE CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE ANO MÍNIMO 2005, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 160,00 |  |  |  |
| 12 | 300 | H | SERVIÇO DE CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE ANO MÍNIMO 2005, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 160,00 |  |  |  |
| 13 | 300 | H | SERVIÇO DE CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE ANO MÍNIMO 2005, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 160,00 |  |  |  |
| 14 | 300 | H | SERVIÇO DE CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE ANO MÍNIMO 2005, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 160,00 |  |  |  |
| 15 | 300 | H | SERVIÇO DE CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE ANO MÍNIMO 2005, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 160,00 |  |  |  |
| 16 | 300 | H | SERVIÇO DE CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE ANO MÍNIMO 2005, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 160,00 |  |  |  |
| 17 | 300 | H | SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE SOLO, ANO MINÍNIMO 2012, CINLINDRO COMPACTADOR LISO COM LARGURA DE ROLAGEM NÃO INFERIOR A 2.130 MM E CAPACIDADE DE RAMPAS DE NO MÍNIMO 60%, IMPACTO DINÂMICO TOTAL EM AMPLITUDE ALTA DE NO MÍNIMO 31.000 Kgf FERQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO NÃO INFERIOR À 33 hz, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 10.500 kgf. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 260,00 |  |  |  |

**2) Declaramos que,** estamos de acordo com os termos do edital e seus Anexos e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos.

**3) Do Prazo de Pagamento:**

**3.1.** Os pagamentos serão realizados no mês subsequente a realização dos serviços tendo como base as horas realizadas e o pagamento se dará conforme Decreto Municipal 1604/2017 (ordem cronológica) e art. 63 e 64 da Lei Federal nº 4.320 mediante Ordem de Compra e Nota Fiscal em nome do Município de Alpestre/RS. (Na nota fiscal obrigatoriamente deverá constar: a modalidade de licitação, o número do contrato ou Ata e número da ordem de compras).

.

**4)** **Condições para o Pagamento:**

**4.1.**Apresentação da Fatura/Nota Fiscal, aprovada pela Secretaria solicitante, em nome do Município de Alpestre/RS.

**5) Validade da Proposta: 60 dias**

**6) Dados Bancários:**

**Banco do .......**

**Agencia nº. ........**

**Conta nº. ...............**

**7) Contato:**

**Sr. ................................... (Sócio-Diretor)**

**Fone: ................. Fax: ................... Celular: .........**

**e-mail - ...................................**

**Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Assinatura do Representante Legal. Carimbo do CGC.**

***Leia - se:***

**ANEXO I - Modelo Proposta de Preços.**

**PROCESSO DE LICITAÇÃO No. 102/2019**

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº48/2019**

À

Prefeitura Municipal de Alpestre.

Prezados Senhores,

A Empresa.......................... , com sede na Rua/Av. ...................., nº. ......, CEP: ..............., Município de ................. , - UF: ........... , Telefone ..................... , e-mail ......................... , inscrita no CNPJ sob nº. ........................ , abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do presente Pregão, propõe a esse Município, o fornecimento do objeto deste ato convocatório de acordo com a PRESENTE PROPOSTA COMERCIAL, nas seguintes condições:

| **Item** | **Qtde.** | **Unid.** | **Descrição** | **MARCA/**  **MODELO** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | H | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ANO MÍNIMO 2012 COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 20.000 KG, COM ROMPDOR HIDRÁULICO ACOPLADO, COM ENERGIA MÍNIMA POR GOLPE DE 3.200 JOULES, COM FREQUÊNCIA DE 350 A 650 GOLPE POR MINUTO. EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTEREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 450,00 |  |  |  |
| 2 | 500 | H | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ANO MÍNIMO 2012 PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 17.000 KG, COM CAPACIDADE DE CONCHA COROADA DE 0,80 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |  |  |  |
| 3 | 500 | H | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ANO MÍNIMO 2012 PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 17.000 KG, COM CAPACIDADE DE CONCHA COROADA DE 0,80 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |  |  |  |
| 4 | 500 | H | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ANO MÍNIMO 2012 PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 17.000 KG, COM CAPACIDADE DE CONCHA COROADA DE 0,80 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |  |  |  |
| 5 | 300 | UN | SERVIÇO DE MOTONIVELADORA COM NO MÍNIMO ANO 2012, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 15.000 KG, ARTICULADA , COM LÂMINA DESLIZANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 3,70 E COM ESCARIFICADOR TRASEIRO. EQUIPADP COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |  |  |  |
| 6 | 300 | UN | SERVIÇO DE MOTONIVELADORA COM NO MÍNIMO ANO 2012, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 15.000 KG, ARTICULADA , COM LÂMINA DESLIZANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 3,70 E COM ESCARIFICADOR TRASEIRO. EQUIPADP COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |  |  |  |
| 7 | 500 | H | SERVIÇO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS ANO MÍNIMO 2012, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 14.000KG, COM COMANDO HIDRÁULICO, ESCARIFICADOR TRASEIRO, LÂMINA COM ANGULAÇÃO E LARGURA MÍNIMA DE 2,90M, EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |  |  |  |
| 8 | 500 | H | SERVIÇO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS ANO MÍNIMO 2012, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 14.000KG, COM COMANDO HIDRÁULICO, ESCARIFICADOR TRASEIRO, LÂMINA COM ANGULAÇÃO E LARGURA MÍNIMA DE 2,90M, EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |  |  |  |
| 9 | 500 | H | SERVIÇO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS ANO MÍNIMO 2012, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 14.000KG, COM COMANDO HIDRÁULICO, ESCARIFICADOR TRASEIRO, LÂMINA COM ANGULAÇÃO E LARGURA MÍNIMA DE 2,90M, EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |  |  |  |
| 10 | 500 | H | SERVIÇO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS ANO MÍNIMO 2012, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 14.000KG, COM COMANDO HIDRÁULICO, ESCARIFICADOR TRASEIRO, LÂMINA COM ANGULAÇÃO E LARGURA MÍNIMA DE 2,90M, EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 250,00 |  |  |  |
| 11 | 300 | H | SERVIÇO DE CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE ANO MÍNIMO 2005 TRAÇADO, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 160,00 |  |  |  |
| 12 | 300 | H | SERVIÇO DE CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE ANO MÍNIMO 2005 TRAÇADO, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 160,00 |  |  |  |
| 13 | 300 | H | SERVIÇO DE CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE ANO MÍNIMO 2005 TRAÇADO, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 160,00 |  |  |  |
| 14 | 300 | H | SERVIÇO DE CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE ANO MÍNIMO 2005 TRAÇADO, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 160,00 |  |  |  |
| 15 | 300 | H | SERVIÇO DE CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE ANO MÍNIMO 2005 TRAÇADO, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 160,00 |  |  |  |
| 16 | 300 | H | SERVIÇO DE CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE ANO MÍNIMO 2005 TRAÇADO, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12 M³. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 160,00 |  |  |  |
| 17 | 300 | H | SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE SOLO, ANO MINÍNIMO 2012, CINLINDRO COMPACTADOR LISO COM LARGURA DE ROLAGEM NÃO INFERIOR A 2.130 MM E CAPACIDADE DE RAMPAS DE NO MÍNIMO 60%, IMPACTO DINÂMICO TOTAL EM AMPLITUDE ALTA DE NO MÍNIMO 31.000 Kgf FERQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO NÃO INFERIOR À 33 hz, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 10.500 kgf. EQUIPADO COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO, COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO A SER DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.  Valor de referência: 260,00 |  |  |  |

**2) Declaramos que,** estamos de acordo com os termos do edital e seus Anexos e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos.

**3) Do Prazo de Pagamento:**

**3.1.** Os pagamentos serão realizados no mês subsequente a realização dos serviços tendo como base as horas realizadas e o pagamento se dará conforme Decreto Municipal 1604/2017 (ordem cronológica) e art. 63 e 64 da Lei Federal nº 4.320 mediante Ordem de Compra e Nota Fiscal em nome do Município de Alpestre/RS. (Na nota fiscal obrigatoriamente deverá constar: a modalidade de licitação, o número do contrato ou Ata e número da ordem de compras).

.

**4)** **Condições para o Pagamento:**

**4.1.**Apresentação da Fatura/Nota Fiscal, aprovada pela Secretaria solicitante, em nome do Município de Alpestre/RS.

**5) Validade da Proposta: 60 dias**

**6) Dados Bancários:**

**Banco do .......**

**Agencia nº. ........**

**Conta nº. ...............**

**7) Contato:**

**Sr. ................................... (Sócio-Diretor)**

**Fone: ................. Fax: ................... Celular: .........**

**e-mail - ...................................**

**Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 20\_\_.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Assinatura do Representante Legal. Carimbo do CGC.**

Os demais itens e disposições constantes no edital de Pregão Presencial nº 48/2019, permanecem inalterados.

Alpestre 19 de setembro de 2019

VALDIR JOSÉ ZASSO

PREFEITO MUNICIPAL